**湖北松洋环境工程有限公司PE容器规格表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 等级 | 周长（mm） | 直径 | 垂直 | 总高 | 盖口 | 臂厚 | 重量（kg） |
| PT-250L | A | 2050 | 680 | 700 | 850 | 400 | 2.1 | 5.5 |
| B |  |  |  |  |  | 2.6 | 6.5 |
| 特 |  |  |  |  |  | 4 | 9.5 |
| PT-300L | A |  | 730 | 780 | 930 | 400 | 2.5 | 7 |
| B |  |  |  |  |  | 3.3 | 8.5 |
| 特 |  |  |  |  |  | 5 | 11 |
| PT-400L | A | 2390 | 770 | 910 | 1130 | 400 | 2.5 | 8 |
| B |  |  |  |  |  | 3.3 | 11 |
| 特 |  |  |  |  |  | 5 | 15 |
| PT-500L | A | 2500 | 860 | 910 | 1140 | 400 | 3.5 | 10 |
| B |  | 800 | 1000 | 1190 | 400 | 5 | 13 |
| 特 |  |  |  |  |  |  | 18 |
| PT-800L | A |  | 970 | 1010 | 1230 | 400 | 4 | 14 |
| B |  |  |  |  |  | 5 | 17 |
| PT-1000L | A | 3370 | 1070 | 1100 | 1330 | 400 | 3.4 | 17 |
| B |  |  |  |  |  | 4.2 | 20 |
| 特 |  |  |  |  |  | 5.9 | 29 |
| PT-1500L | A |  | 1250 | 1260 | 1570 | 400 | 5.3 | 30 |
| B |  |  |  |  |  | 6.4 | 35 |
| 特 |  |  |  |  |  | 9 | 45 |
| PT-2000L | A | 4130 | 1300 | 1500 | 1800 | 400 | 4.7 | 40 |
| B |  |  |  |  |  | 5.3 | 45 |
| 特 |  |  |  |  |  | 7.1 | 60 |
| PT-3000L | A | 4975 | 1500 | 1590 | 1900 | 600 | 6.8 | 70 |
| B |  |  |  |  |  | 7.8 | 80 |
| 特 |  |  |  |  |  | 10.5 | 130 |
| PT-4000L | B |  | 1800 | 1650 | 2050 | 500 | 9 | 110 |
| 特 |  |  |  |  |  | 13 | 160 |
| PT-5000L | B | 5930 | 1800 | 1860 | 2260 | 600 | 8.5 | 125 |
| 特 |  |  |  |  |  | 11 | 180 |
| PT-6000L | B | 5930 | 1900 | 2060 | 2560 | 600 | 9 | 160 |
| 特 |  |  |  |  |  | 11 | 205 |
| PT-8000L | B | 7230 | 2260 | 2060 | 2500 | 600 | 10 | 200 |
| 特 |  |  |  |  |  | 13 | 255 |
| PT-10000L | B | 7240 | 2260 | 2450 | 2960 | 600 | 11 | 260 |
| 特 |  |  |  |  |  | 13.6 | 310 |
| PT-15000L | B | 8395 | 2730 | 2830 | 3300 | 600 | 14 | 390 |
| 特 |  |  |  |  |  | 17 | 510 |
| PT-20000L | B | 8395 | 2730 | 3200 | 3600 | 600 | 15.2 | 560 |
| 特 |  |  |  |  |  | 20 | 700 |
| PT-30000L | B | 10040 | 3150 | 3650 | 4360 | 600 | 17 | 940 |
| 特 |  |  |  |  |  | 19 | 1100 |
| PT-40000L | B | 10040 | 3200 | 5000 | 5700 | 600 | 20.8 | 1330 |
| 特 |  |  |  |  |  | 23 | 1465 |
| PT-50000L | B | 10040 | 3200 | 6300 | 7000 | 600 | 22.7 | 1720 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 型 号 | | 直径(mm) | 高度(mm) | 厚度(mm) | 重量(kg) |
| 盐    箱 | MC-1000L | 1000\*1200 | 1300 | 6 | 28 |
| MC-500L | 760\*850 | 1130 | 6 | 18 |
| MC-350L | 540\*750 | 1320 | 6 | 14.5 |
| MC-180L | 510\*570 | 970 | 5 | 8.5 |
| MC-120L | 510\*570 | 720 | 5 | 7.5 |
| 加    药    箱 | MC-6000L | 1900 | 2560 | 10 | 180 |
| MC-5000L | 1820 | 2280 | 10 | 140 |
| MC-4000L | 1820 | 2050 | 10 | 110 |
| MC-3000L | 1584 | 2000 | 7.5 | 90 |
| MC-2000L | 1315 | 1740 | 6 | 55 |
| MC-1500L | 1315 | 1450 | 6 | 40 |
| MC-1000L | 1030 | 1280 | 6 | 27 |
| MC-1000L | 990 | 1460 | 6 | 28 |
| MC-500L | 780 | 1110 | 7 | 18 |
| MC-500L | 790 | 1170 | 7 | 18 |
| MC-300L | 710 | 980 | 7 | 14 |
| MC-200L | 560 | 930 | 6.5 | 10 |
| MC-180L | 510\*570 | 970 | 5 | 9 |
| MC-120L | 510\*570 | 720 | 5 | 8.5 |
| MC-100L | 460 | 740 | 5 | 6.5 |
| MC-80L | 460 | 600 | 5 | 5 |
| MC-40L | 360 | 410 | 5 | 2.5 |
| KC-500L | 1020\*700 | 830 | 10 | 30 |
| KC-200L | 570\*570 | 790 | 6 | 10 |
| KC-120L | 380\*450 | 730 | 5 | 7 |
| KC-80L | 340\*340 | 760 | 5 | 5 |
| KC-40L | 390\*340 | 360 | 4.5 | 2.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称型号 | | 规格（mm） | | | | | |
| 上 部 | 下 部 | 高度 | 边宽 | 厚度 | 重量(kg) |
| 方      桶 | K-30L | 450\*300 | 450\*300 | 220 | 80 | 3.5 | 1.7 |
| K-45L | 400\*330 | 390\*320 | 345 | 60 | 3.2 | 2 |
| K-50L | 580\*380 | 560\*370 | 170 | 70 | 3.2 | 2.5 |
| K-90L | 600\*400 | 590\*380 | 390 | 70 | 3.5 | 3.5 |
| K-150L | 700\*600 | 600\*500 | 600 | 70 | 3.2 | 4.8 |
| K-200L | 790\*550 | 750\*510 | 540 | 80 | 3.5 | 6.5 |
| K-300L | 890\*610 | 840\*560 | 580 | 90 | 4 | 10 |
| K-500L | 1160\*620 | 1110\*600 | 620 | 100 | 5.2 | 17 |
| K-600L | 1310\*960 | 1000\*690 | 620 | 100 | 5.5 | 18 |
| K-700L | 1470\*980 | 1310\*910 | 500 | 120 | 5.8 | 20 |
| K-840L | 1470\*980 | 1420\*930 | 590 | 80 | 4.9 | 20 |
| K-1100L | 1730\*1000 | 1530\*950 | 650 | 120 | 5.1 | 27 |
| K-1500L | 1910\*1020 | 1840\*980 | 790 | 120 | 6.8 | 40 |
| K-2000L | 2050\*1200 | 2000\*1060 | 720 | 100 | 6.4 | 50 |
| K-2500L | 1970\*1270 | 1880\*1160 | 1060 | 90 | 6 | 52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 型 号 | | 规   格（MM） | | | | | |
| 上部 | 下部 | 高度 | 厚度 | 盖重（kg） | 重量（kg） |
| 圆      桶 | M-25L | 320 | 260 | 340 | 3 |  | 1.8 |
| M-45L | 390 | 340 | 400 | 3.5 | 0.8 | 2 |
| M-120L | 520 | 430 | 570 | 3.5 | 1 | 4 |
| M-200L | 630 | 540 | 700 | 3.6 | 1.5 | 6 |
| M-300L | 800 | 680 | 720 | 3.5 | 1.5 | 8 |
| M-400L | 940 | 785 | 705 | 4 | 2.8 | 10 |
| M-500L | 1000 | 910 | 760 | 4 | 3.7 | 12 |
| M-600L | 1100 | 950 | 790 | 4.5 | 4.5 | 16 |
| M-800L | 1100 | 1030 | 980 | 5 |  | 20 |
| M-1000L | 1270 | 1170 | 925 | 5.7 | 6 | 25 |
| M-1200L | 1380 | 1200 | 940 | 6 | 7 | 30 |
| M-1500L | 1550 | 1460 | 810 | 5.9 | 无盖 | 35 |
| M-2000L | 1480 | 1350 | 1380 | 6.4 | 无盖 | 50 |
| M-3000L | 2150 | 2000 | 1100 |  |  | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 型 号 | | 规   格（MM） | | | |
| 直径 | 总高 | 脚高 | 实际高度 |
| 不    锈    钢    水    塔 | 0.3T | 610 | 1450 | 350 | 1150 |
| 0.5T | 710 | 1500 | 350 | 1300 |
| 0.8T | 880 | 1500 | 350 | 1350 |
| 1.0T | 880 | 1720 | 350 | 1540 |
| 1.5T | 980 | 1750 | 350 | 1600 |
| 1.75T | 980 | 2350 | 350 | 2200 |
| 2.0T | 1280 | 1800 | 350 | 1650 |
| 2.5 T | 1390 | 1780 | 350 | 1630 |
| 3.0 T | 1390 | 2380 | 350 | 2230 |
| 4.0 T | 1390 | 3000 | 350 | 2850 |
| 5.0 T | 1700 | 2350 | 平底 | 2350 |
| 6.0 T | 1700 | 2800 | 平底 | 2800 |
| 8.0 T | 2000 | 2600 | 平底 | 2600 |
| 10.0T | 2300 | 2600 | 平底 | 2600 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 型 号 | | 规   格（MM） | | | 厚度（mm） | 重量(kg) |
| 直径 | 垂高 | 总高 |
| 卧式  水箱 | LT-2000L | 1560\*1470 | 1300 | 1390 | 8.5 | 95 |
| LT-3000L | 2000\*1520 | 1390 | 1480 | 13 | 140 |
| 锥  底  水  塔 | CPT-30000L | 3200 | 4100 | 4500 | 13.5 | 475 |
| CPT-20000L | 2750 | 3810 | 4520 | 13.5 | 475 |
| CPT-15000L | 2750 | 2760 | 3820 | 13.5 | 475 |
| CPT-10000L | 2305 | 2500 | 3580 | 12 | 290 |
| CPT-8000L | 2150 | 2610 | 3210 | 13 | 240 |
| CPT-6000L | 1900 | 2505 | 2980 | 10 | 205 |
| CPT-5000L | 1900 | 1740 | 2450 | 8.2 | 144 |
| CPT-3000L | 1580 | 2000 | 2350 | 7 | 93 |
| CPT-2000L | 1320 | 1740 | 2050 | 6.7 | 55 |
| CPT-1000L | 1070 | 1320 | 1610 | 4.2 | 22 |
| CPT-500L | 796 | 1320 | 1500 | 3.5 | 14 |
| CPT-400L | 770 | 1120 | 1430 | 3.5 | 12 |
| CPT-250L | 650 | 750 | 1150 | 3.5 | 9 |